Pszczew, dnia 5 grudnia 2022 roku

Potencjalni oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj”

ZP.271.10.2022 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1170, t.j. ze zm.), Zamawiający Gmina Pszczew udziela wyjaśnień na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania:

1. Kolory 7035 oraz 7038 z palety RAL to różne odcienie szarości. Czy Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe były pomalowane dokładnie w jednym z dwóch podanych wzorów (co może generować dodatkowe koszty), czy też Zamawiający dopuści malowanie w innym, nie odbiegającym znacząco od przytoczonych powyżej, odcieniu szarości?
2. W zał. nr 1 PFU w tabeli ‘Właściwości funkcjonalne opraw oświetlenia ulicznego’ w punkcie 17 (dotyczącym barwy światła), a także w punkcie 18 (dotyczącym ochrony zespołu optyki i źródeł światła) zawarto sprzeczne wytyczne, wyglądające na omyłkę pisarską. Prosimy o ujednolicenie zapisów.
3. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapisy punktu 14 tabeli ‘Właściwości funkcjonalne opraw oświetlenia ulicznego’ z zał. nr 1 PFU oznaczają, że zmiana harmonogramów ma odbywać się z poziomu szaf oświetleniowych.
4. W dokumentacji PFU wynika, że Zamawiający wymaga dostarczenia opraw wyposażonych w złącze NEMA lub Zhaga z interfejsem komunikacji w standardzie DALI, jednak nie wymaga dostarczenia systemu sterowania. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający faktycznie wymaga aby oferowane oprawy posiadały złącze komunikacyjne NEMA lub Zhaga oraz zasilacz z interfejsem DALI?
5. Czy Zamawiający dopuści oprawy o prostokątnym przekroju, o małej powierzchni bocznej?

Odpowiedzi

Ad. 1

Zgodnie z zapisem we "Właściwościach funkcjonalnych oświetlenia ulicznego zamawiający określił kolor RAL na 7035 lub 7038.Jednak określił także, że oprawy muszą być malowane identycznym kolorem RAL. Nie można stosować różnych kolorów na różnych ulicach, tak samo jak różnych producentów. Inny odcień szarości może być dopuszczony. Jednakowy na wszystkich ulicach.

Ad. 2

W pkt.17 wystąpiła omyłka pisarska. Barwa światła emitowana przez oprawę jest od 3800 do 4200 stopni K jest prawidłowy. Można zespół optyki chronić stopniem odporności IK08 lub IK09 przy zastosowaniu szyby hartowanej lub poliwęglanu zg. z zapisem.

Ad. 3

W pkt-cie 14 określono, że rozwiązanie podstawowe może być zastosowane z pozycji oprawy oświetleniowej. Rozwiązanie też może zakładać możliwość zmiany harmonogramu przez użytkownika bez użycia podnośnika i sprzętu specjalistycznego. Dotyczy to pkt.15 tabeli związanego z systemem Dali zg.z pkt.15.

Ad. 4

Tak, zamawiający wymaga złącza komunikacyjnego Nema lub Zhaga i interfejsu Dali.

Ad. 5

Tak, zamawiający dopuszcza oprawy o przekroju prostokątnym

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski