Ogłoszenie nr 540079315-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Pszczew:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 535207-N-2020   
**Data:** 28/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pszczew, Krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13, 66-330  Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.   
Adres strony internetowej (url): www.bip.pszczew.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** 4   
**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn etap I. W ramach zamówienia należy wykonać budowę sieci wodociągowej rozdzielczej PE o długości łącznej 1356,6 mb, w tym: sieć wodociągowa PE fi 140 mm – 200 mb, sieć wodociągowa PE fi 110 mm – 573,3 mb, sieć wodociągowa PE fi 90 mm – 583,3 mb. Na sieci należy zainstalować 7 hydrantów przeciwpożarowych podziemnych fi 80 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.   
**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn etap I. W ramach zamówienia należy wykonać budowę sieci wodociągowej rozdzielczej PE o długości łącznej 1456,6 mb, w tym: sieć wodociągowa PE fi 140 mm – 200 mb, sieć wodociągowa PE fi 110 mm – 573,3 mb, sieć wodociągowa PE fi 90 mm – 683,3 mb. Na sieci należy zainstalować 7 hydrantów przeciwpożarowych podziemnych fi 80 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski

[www.bip.pszczew.pl](http://www.bip.pszczew.pl)