Pszczew, dnia 26.04.2024r.

Gmina Pszczew

Ul. Rynek 13

66-330 Pszczew

ZP.271.4.2024 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Pszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj”

Wyjaśnienia z dnia 26.04.2024r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, art. 286 ust. 1,3,5 7 oraz art. 287 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605, t.j. ze zm.), Zamawiający Gmina Pszczew udziela wyjaśnień na zadane pytanie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje modyfikacji SWZ oraz zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

PSZOK Pszczew – pytania i odpowiedzi :

1. Tablica informacyjna przy wejściu na teren PSZOK - prosimy o podanie wielkości.

Ad. 1

100x140cm

1. Budynek magazynowy na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny – prosimy o :

- podanie ilości i wielkości regałów,

- podanie ilości i rodzajów pojemników na odpady,

- co należy rozumieć przez „ inne niezbędne wyposażenie”, prosimy o skonkretyzowanie co należy przyjąć do wyceny

Ad. 2

- min. 3 regały o wym. 120x60x180 cm

- zgodnie z tabelą nr 2 na str. 14 PFU

- wyposażenie wymagane przepisami prawa dla zadanej funkcji pomieszczeń

1. Wiata na kontenery – prosimy o podanie wysokości wiaty

Ad. 3

Wysokość wiaty należy zaprojektować w taki sposób, aby odbiór zapełnionego kontenera był możliwy do wykonania w bezpieczny sposób

1. Boksy na odpady – czy ściany boksów można wykonać z elementów prefabrykowanych typu „betonblok – LEGO ”

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

1. Ogrodzenie – prosimy o podanie wysokości ogrodzenia oraz przybliżonej długości

Ad. 5

zgodnie ze stanem istniejącym, zalecana jest wizja w terenie. Długość jest ukazana na załączniku graficznym do PFU

1. Odwodnienie terenu – prosimy o podanie parametrów zbiornika odparowującego ( dł. x szer.x głęb.) oraz podanie rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany

Ad. 6

wielkość zbiornika powinna zostać zaprojektowana przez projektanta i dostosowana do powierzchni odwadnianej, która została podana w PFU;

1. Wymiana gruntu – prosimy o informację czy należy wymienić grunt na głęb. do 3 m ponieważ z opinii geotechnicznej wynika iż podłoże pod PSZOK ma być zaprojektowane na nasypie niekontrolowanym.

Ad. 7

Zgodnie z opinią geotechniczną, w szczególności strona 7 i 8 opracowania, należy przewidzieć przekwalifikowanie nasypów istniejących w nasypy kontrolowane. Zamawiający zwraca również uwagę na konieczność wykonania opracowań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów budowlanych II kat. geotechnicznej w złożonych warunkach geotechnicznych

1. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie wywiezienie śmieci, ziemi, gruzu zalegających na terenie pod budowę PSZOK. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości tych śmieci.

Ad. 8

Nie należy przewidywać kosztu wywozu odpadów i materiałów obecnie składowanych na terenie PSZOK. Teren jest obecnie oczyszczany i do momentu rozpoczęcia robót wszystkie odpady i materiały zostaną usunięte.

1. Na koncepcji PZT zaznaczona jest droga do remontu. Prosimy i informacje w jakiej technologii została ona wykonana oraz czy jest to droga przeznaczona jedynie do remontu czy też do rozbiórki i ponownego wykonania zgodnie z wytycznymi punktu 1.5 PFU.

Ad. 9

Istniejącą drogę należy wyremontować, nie przewiduje się rozbiórki i wykonania na nowo. Zamawiający zachęca do przeprowadzenia wizji terenowej na miejscu. Dobór rozwiązania należy do projektanta.

1. Prosimy o informację czy wiata magazynowa na kontenery oraz wiata na pojazdy ma być wiatą otwartą czy zabudowaną z trzech stron.

Ad. 10

Wiaty należy przewidzieć jako otwarte.

1. Prosimy o informację czy żelbetowe boksy na odpady mają mieć wykonane zadaszeniem

Ad. 11

Nie należy przewidywać zadaszenia żelbetowych boksów.

1. Według zapisów SWZ, rozdział 8, punkt 1.2.2. Wykonawca ma dysponować kierownikiem budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, natomiast wg załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” § 6 punkt 1. Wykonawca ma zapewnić kierownika budowy w specjalności elektrycznej. Prosimy o określenie, które wymagania odnośnie personelu wykonawcy należy spełnić

Ad. 12

Właściwy zapis i wymagania to kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy § 6 pkt 1

Z: Wykonawca ma zapewnić kierownika budowy w branży elektrycznej

na: *Wykonawca ma zapewnić* ***kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej***

Jednocześnie informuję, iż w związku zmianą treści SWZ, Zamawiający zmienia ogłoszenia o zamówieniu zmieniając odpowiednio termin składania ofert na dzień 30.04.2024r. godz. 15.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 30.04.2024r. godz. 15.30. Ponadto zmianie ulega również termin związania ofertą na dzień 29.05.2024r.

Pozostałe treści SWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski